int xPin = A0;

int yPin = A1;

int butonPin = 2;

int xPozisyon;

int yPozisyon;

int butonDurum;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(xPin, INPUT);

pinMode(yPin, INPUT);

pinMode(butonPin, INPUT\_PULLUP);

}

void loop() {

xPozisyon = analogRead(xPin);

yPozisyon = analogRead(yPin);

butonDurum = digitalRead(butonPin);

Serial.print("X Pozisyonu: ");

Serial.print(xPozisyon);

Serial.print(" | Y Pozisyonu: ");

Serial.print(yPozisyon);

Serial.print(" | Buton Durum: ");

Serial.println(butonDurum);

delay(100);

}